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中国气象局气象探测中心
2019年3月
2

前 言

根据地面、高空、辐射、酸雨气象数据格式标准化业务切换方案安排，2019年4月1日起湖北省所有国家级地面气象观测站将ISOS（Ver2.0.3.0）升级切换为ISOS（Ver3.0.1.20190331）（以下简称为ISOS（Ver3.0.1.331））。
为满足标准化业务工作需要，根据BUFR数据文件中天气现象、冻土等规则调整要求，中国气象局气象探测中心组织开发了ISOS（Ver3.0.1.331），特制定“地面综合观测业务软件ISOS（Ver3.0.1.331）升级指南”（以下简称“升级指南”），指导台站顺利开展软件升级工作。
ISOS（Ver3.0.1.331）软件对部分BUFR编码进行了调整。“省级自定与应急观测”界面保留了压、温、湿、风、能见度、地温、“WWW1W2天气现象电码”等人工质控功能，方便台站在自定观测时次进行人工质控。2019年3月31日20时（北京时，下同）至21时之间，湖北省所有国家级地面气象观测软件均需升级切换至ISOS（Ver3.0.1.331）。
《升级指南》由中国气象局气象探测中心张鑫主持编写，宋树礼、张志龙等同志参加编写，宋树礼同志负责统稿。在此，编写组向参与测试ISOS（Ver3.0.1.331）软件的同行专家表示衷心的感谢！







                                        中国气象局气象探测中心
                                            2019年3月31日    
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地面综合观测业务软件（Ver3.0.1.331）
升级安装步骤
[bookmark: _Toc4772923]一、参数与数据备份
[bookmark: _Toc4772924]1、参数备份
[bookmark: _Toc4772925]（1）参数截图备份
查看天气现象等通信参数的“命令重试次数”并记录或截图保存。
[bookmark: _Toc4772926]（2）参数导出备份
通过台站正在运行的ISOS（Ver2.0.3.0）软件相关参数设置界面的“导出”功能，将设备管理记录导出为.csv文件进行备份；并导出“观测项目挂接参数”、“台站参数”、“分钟极值参数”、“小时极值参数”、“人工录入参数”等，如图1所示。
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图1
[bookmark: _Toc4772927]（3）参数拷贝备份
备份报警参数“...\ISOS\metadata\ baojing.xml”和“要素显示”配置参数“...\ISOS\metadata\ config.xml”。
辐射站备份辐射仪器参数“...\ISOS\bin\Config\RadiationParameter.xml”和辐射审核规则库“...\ISOS\bin\Config\RuleBase\RadiationRule.xml”。
基准辐射站备份基准辐射仪器参数“...\ISOS\bin\Config\BaseRadiationParame
ter.xml”。
酸雨站备份酸雨仪器参数“...\ISOS\bin\Config\AcidRainParameter.xml”。
[bookmark: _Toc4772928]2、数据备份
备份“…\dataset\省份\IIiii\ DataBase\”路径下的数据库文件；备份“…\bin\Awsnet”文件夹；备份“…ISOS\降水现象平行观测”和“…ISOS\日照平行观测软件”文件夹；根据本站实有观测项目，备份“…\dataset\省份\IIiii\AWS\”路径下的自动观测数据文件，包括“新型自动站”、“天气现象综合判断”、“weather”、“Visibility”、“sunlight”、“radiation”、“cloud”、“baseradiation”等文件夹。
[bookmark: _Toc4772929]二、卸载ISOS软件
2019年3月31日20时（辐射站需要过地平时正点）后，关闭并卸载目前台站业务使用ISOS（Ver2.0.3.0）软件，重启计算机，将ISOS软件原安装目录重命名（如重命名为“ISOS（Ver2.0.3.0）”）。
[bookmark: _Toc4772930]三、安装ISOS（Ver3.0.1.331）
双击“地面综合观测业务软件（Ver3.0.1.331）.exe”安装包，弹出安装向导对话框，点击“下一步”，如图2所示。
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图2
选择“地面综合观测业务软件”安装路径，软件默认安装“C:\ISOS”，如图3所示。
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图3
建议安装路径为“D:\ISOS”，如图4所示。
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图4
设置安装路径后，点击“下一步”，如图5所示。
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图5
进入“省份”选择界面，根据需要选择“省份”，并点击“下一步”，如图6所示。
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图6
进入“台站信息”设置界面，正确输入“区站号”，并点击“下一步”，如图7所示。
[image: ]
图7
进入“选择开始菜单文件夹”设置界面，建议保留默认设置，点击“下一步”，如图8所示。
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图8
弹出“准备安装”界面，点击“安装”按钮，如图9所示。
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图9
安装 ISOS（Ver3.0.1.331）到您的电脑上，进度条直观显示软件安装进度，安装过程中如点击“取消”将退出安装，如图10所示。
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图10
ISOS软件安装完成后，在“安装向导完成”界面，勾选“安装完成后直接运行地面综合观测业务软件”，点击“完成”按钮，进入相关参数设置界面，如图11所示。
[image: ]
图11
[bookmark: _Toc529834866][bookmark: _Toc532633993][bookmark: _Toc4772931]四、ISOS（Ver3.0.1.331）参数设置
ISOS（Ver3.0.1.331）安装完成后，运行“地面综合观测业务软件”后，弹出“第一次使用”设置界面，如图12所示，点击“下一步”，进入“自动项目挂接设置”界面。
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图12

[bookmark: _Toc532633994][bookmark: _Toc4772932]1、自动项目挂接设置
可利用“导入”功能完成挂接项参数导入，选择第一、1、（2）步导出的“观测项目挂接参数”文件，点击“打开”按钮，导入自动观测项目挂接项，如图13所示。
注：非首次安装，可打开“参数设置”→“自动项目挂接设置”界面，完成自动项目挂接项的设置，其他参数与此类似。
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图13
弹出“导入设备挂接表与端口号成功”提示界面，点击“确定”按钮，完成自动观测项目挂接项导入，确保自动观测项目挂接项正确设置后，点击“保存”按钮，完成自动观测项目挂接项设置，如图14所示。
[image: ]
图14
[bookmark: _Toc529834868][bookmark: _Toc532633995][bookmark: _Toc4772933]2、台站参数设置
打开“参数设置”→“台站参数”设置界面，可利用“台站参数”设置界面的“导入”功能完成“台站参数”的导入，点击“导入”按钮，选择第一、1、（2）步导出的ISOS（Ver2.0.3.0）“台站参数”文件，点击“打开”按钮，导入台站参数，如图15所示。
[image: ] 
图15
在弹出的提示框中点击“确定”按钮，如图16所示。
[image: ] 
图16
 即完成ISOS（Ver3.0.1.331）“台站参数”的导入，如图17所示。
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图17
注：为确保地面小时BUFR格式文件中“电线积冰”编码正确，有电线积冰观测任务的台站，需将“参数设置”→“台站参数”→“自定项目参数”的“电线积冰”选项选择为“人工”；无电线积冰观测任务的台站，需将“电线积冰”选项选择为“无”。
“台站参数”全部设置完成后，点击“保存”按钮保存设置的台站参数，如图18所示。
[image: ] 
图18
弹出“台站参数，保存成功”提示框，点击“确定”按钮，再点击“台站参数”设置界面的“关闭”按钮，完成台站参数设置。
[bookmark: _Toc529834869][bookmark: _Toc532633996][bookmark: _Toc4772934]3、自定项目参数
打开“参数设置”→“自定项目参数”设置界面，如图19所示。
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图19
点击“导入”按钮，选择第一、1、（2）步导出的“人工录入参数”文件，完成“自定项目参数”的导入，如图20所示。
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图20
重新设置 “自定观测时次发送时间设置”和“加密时次发送时间设置”对应框的时间，勾选“自动编发日照数据”设置项（日照平行观测进入第二阶段，4月1日00时后，且在4月1日日出前勾选），并按本省要求设置新增的计量信息文件需上传的FTP服务器地址、用户名和密码，以便将形成的设备计量信息XML文件及时上传，之后点击“保存”按钮，如图21所示。 
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图21
说明：
· 降水现象平行观测第二年：“选项设置”标签页中，勾选“自动编发降水类天气现象”设置项。
· 正式接到上级业务管理部门停止上传Z文件通知之前，TXT格式的Z文件与BUFR格式文件同步生成上传，台站需勾选相关设置项，确保TXT格式的Z文件实时上传。
· 接到停止上传Z文件通知后，按要求停止上传“M_Z分钟数据文件”、“Z文件”、“日数据”、“日照数据”、“酸雨日数据”。需将“FTP通讯参数”对应“是否发送”勾选去掉，但“选项设置”中的“Z文件”、“日数据”、“日照数据”、“酸雨”、“基准辐射”设置项保留勾选，满足北斗Z文件传输需要，也方便台站查看Z文件报文内容。
有酸雨观测任务的台站，“酸雨参数”标签页设置完成后，点击“保存”按钮，如图22所示。
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图22
点击“关闭”按钮，完成自定项目参数的设置。
[bookmark: _Toc529834870][bookmark: _Toc532633997][bookmark: _Toc4772935]4、分钟极值参数
打开“参数设置”→“分钟极值参数”设置界面，可利用“分钟极值参数”设置界面的“导入”功能完成分钟极值参数的导入。点击“导入”按钮，选择文件类型为“文本文件（*.txt）”，导入第一、1、（2）步导出的分钟极值参数，导入成功后，弹窗提示“导入成功记录86条”，点击“确定”，完成分钟极值参数设置导入，点击“保存”按钮，完成分钟极值参数的保存，如图23所示。
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图23
[bookmark: _Toc529834871][bookmark: _Toc532633998][bookmark: _Toc4772936]5、小时极值参数
打开“参数设置”→“小时极值参数”设置界面，可利用“小时极值参数”设置界面的“导入”功能完成小时极值参数的导入。点击“导入”按钮，选择文件类型为“文本文件（*.txt）”，导入第一、1、（2）步导出的小时极值参数，导入成功后，弹窗提示“导入成功记录114条”，点击“确定”按钮，完成小时极值参数导入，点击“保存”按钮，完成小时极值参数保存，如图24所示。
[image: ]
图24
[bookmark: _Toc529834872][bookmark: _Toc532633999][bookmark: _Toc4772937]6、系统设置
打开“参数设置”→“系统设置”界面，“首页控件显示要素所在数据表”选择“常规要素每日逐分钟订正数据表”，“实时观测菜单显示设备个数”保持默认值“0”，点击“保存”按钮，完成系统参数设置，如图25所示。
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图25
弹出“初始化完成，点确定运行本软件！”提示窗后，点击“确定”按钮。开始运行ISOS（Ver3.0.1.331），如图26所示。
[image: ]
图26
安装过程中如遗漏上述参数导入步骤，可再次进行导入设置。
[bookmark: _Toc4772938]五、部分参数补充设置和数据拷贝
[bookmark: _Toc529834874][bookmark: _Toc532634001]参照第一、1、（1）步的截图，将天气现象等通信参数中的“命令重试次数”重新设置正确并保存。根据台站自动观测项目，勾选“计量信息参数”标签页相应自动观测项。
关闭正在运行的ISOS（Ver3.0.1.331），将拷贝备份的参数文件和数据文件复制到相应安装目录。
[bookmark: _Toc4772939]1、拷贝备份参数
（1）将第一、1、（3）步备份的报警参数“...\ISOS\metadata\ baojing.xml”和“要素显示”配置参数“...\ISOS\metadata\ config.xml”复制到ISOS（Ver3.0.1.331）的相应安装目录。
（2）辐射站、基准辐射站和酸雨站将第一、1、（3）步备份的相应参数文件复制到ISOS（Ver3.0.1.331）的相应安装目录。
①辐射站
拷贝辐射仪器参数：“...\ISOS\bin\Config\RadiationParameter.xml”。
拷贝辐射审核规则库：“...\ISOS\bin\Config\RuleBase\RadiationRule.xml”。
②基准辐射站
拷贝基准辐射仪器参数“...\ISOS\bin\Config\BaseRadiationParameter.xml”。
③酸雨站
拷贝酸雨仪器参数：“...\ISOS\bin\Config\AcidRainParameter.xml”。
[bookmark: _Toc4772940]2、拷贝备份数据
将第一、2步备份的数据文件复制到ISOS（Ver3.0.1.331）的相应安装目录。
[bookmark: _Toc4772941]六、BUFR格式文件补发
打开ISOS（Ver3.0.1.331）软件，在“测报通信与监控”→“BUFR数据发送”界面，在“地面分钟”标签页，点击“BUFR数据补发”按钮，选择升级期间未形成BUFR格式分钟数据文件的补发时段，获取地面（辐射）分钟BUFR数据补发文件后点击“确认发送”，完成升级任务，如图27所示。
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图27
[bookmark: _Toc4772942]七、数据文件生成情况检查
[bookmark: _Toc532595352][bookmark: _Toc4772943]1、地面正点数据文件检查
21时正点后，需检查21时正点地面Z文件和BUFR格式文件的生成和上传情况。
[bookmark: _Toc532595353][bookmark: _Toc4772944]2、辐射正点数据文件检查
辐射站需检查切换后辐射小时Z文件和BUFR格式文件的生成和上传情况。
[bookmark: _Toc532595354][bookmark: _Toc4772945]3、基准辐射正点数据文件检查
基准辐射站需检查切换后基准辐射小时数据文件的生成和上传情况。
[bookmark: _Toc532595355][bookmark: _Toc4772946]4、日照数据文件检查
切换前，台站可通过ISOS（Ver2.0.3.0）生成并上传日照数据文件；也可以选择在ISOS软件切换后，通过ISOS（Ver3.0.1.331）生成并上传日照数据文件。
[bookmark: _Toc532595356][bookmark: _Toc4772947]5、日数据文件检查
00时后，ISOS（Ver3.0.1.331）自动生成日数据文件，次日08时前，台站检查日数据文件是否正常生成并上传。
[bookmark: _Toc4772948]八、业务规则调整
1、小时蒸发自动内插：取消日数据编发窗口，过渡期内时蒸发量缺测时，软件自动进行内插；连续2小时缺测，则日蒸发量按缺测处理。
2、重要天气报：取消所有重要天气报的人工或自动编发。但冰雹出现时，需在规定时次的“省级自定与应急观测”界面录入最大冰雹的最大直径和平均重量。
3、增加雨滴谱5分钟加密BUFR格式文件、平行观测数据文件（降水现象、日照）、计量信息XML文件的生成和传输。
[bookmark: _Toc15165][bookmark: _Toc529834876][bookmark: _Toc4772949]九、ISOS（Ver3.0.1.331）功能介绍
根据《中国气象局关于印发全国地面气象观测自动化改革方案的通知》（气发[2018]83号）文的要求，为满足地面气象观测全面自动化需求，按照自动运行、在线质控、实时传输的要求，升级完善地面综合观测业务软件，从数据级、链路级、模块级、设备级进行系统的全冗余设计，简化或替换原有人工观测功能，优化目录结构和人工操作流程，统一地面气象观测资料传输流程，提高观测数据传输时效和数据质量，增加系统的安全认证和数据的备份，保障数据安全，改进多元综合数据质量控制算法，进一步提高综合质量控制算法准确性。
根据台站观测任务，ISOS（Ver3.0.1.331）可生成地面分钟BUFR数据文件、地面小时BUFR数据文件、辐射分钟BUFR数据文件、辐射小时BUFR数据文件、酸雨BUFR数据文件，雨滴谱5分钟BUFR数据文件，状态信息XML文件，计量信息XML文件。停止编发重要天气报，但台站保留最大冰雹的最大直径和平均重量的录入、上传功能。
过渡期内生成并上传txt格式小时或加密Z文件、日数据文件、日照数据文件、辐射小时数据文件，进行数据维护、制作报表、形成R、S文件；在规定时次，根据自定观测项目中人工录入的内容，形成BUFR文件并上传。
ISOS（Ver3.0.1.331）软件一级菜单增加“自定观测项目”、“查询与处理”和“计量信息”三个选项，调整了“参数设置”选项。
[bookmark: _Toc15931][bookmark: _Toc529834877][bookmark: _Toc4772950]1、自定观测项目
主菜单栏“自定观测项目”是人机交互操作的主要菜单，包括“自定观测项目”、“日照数据编报”、“辐射”（原“辐射月报（R文件）”）和“酸雨”（原酸雨内容合并为一个二级菜单）等4项内容，如图28所示。
[image: ]
图28
[bookmark: _Toc8208][bookmark: _Toc529834878][bookmark: _Toc4772951]（1）自定观测项目
点击主菜单栏“自定观测项目”→“自定观测项目”，弹出“省级自定与应急观测”操作界面，如图29所示。
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\去掉了地面状态.png]
图29
“省级自定与应急观测”界面保留了ISOS（Ver2.0.3.0）主界面“人工录入”→“正点观测编报”界面中包括“天气现象编码”和“降水量”等绝大多数内容，去掉了“要素筛选”功能按钮和“地面状态”等内容，增加了“补发日数据”和“打开电线积冰录入窗口”两个功能按钮以及“冰雹重量”录入框。
原日数据项目电线积冰调整到“省级自定与应急观测”界面，在20时可以点击该按钮，在弹出的窗口中录入相关内容，如图30所示。
[image: ]
图30
1 在自定观测时次打开“省级自定与应急观测”页面，录入或修改相关数据后保存。
②“应急观测”项目包括：云、能见度、天气现象（雨凇、雾凇、积雪）、雪深、雪量、电线积冰、冻土等观测要素，特殊需要时可临时增加其他观测要素。应急加密观测频次一般为每三小时一次，遇特殊情况时，也可每小时加密一次。
需要进行应急观测时，在“参数设置”→“自定项目参数” →“选项设置”标签页“应急加密观测”中，先勾选“开启加密”和需要加密的“加密项目”并保存。应急加密观测时次，点击“自定观测项目”→“自定观测项目”，打开“省级自定与应急观测”页面，先选定“加密周期”，再录入或修改相关数据后保存。
各要素录入规则如下：
· 云：输入目测云量云高，云高以m为单位，取整录入。
· 能见度：自动从能见度自动数据中获取正点前15分钟（46-00分）内的最小10分钟平均值，自动能见度设备故障或数据异常时输入人工观测能见度值，以km为单位，取一位小数扩大10倍输入。
· 天气现象：按天气现象出现时间顺序录入。
· 冻土：以cm为单位，取整输入冻土观测上下限值。
· 雨凇直径：以mm为单位，取整输入雨凇观测值。
· 雪深：以cm为单位，取整扩大10倍录入雪深观测值。
· 加密周期：开启应急加密观测后，“加密周期”开放选择，根据加密指令选择加密周期后，加密项开放录入窗口。
· 加密雪量：加密周期之内的降水量，以mm为单位，取1位小数，扩大10倍输入。
· 电线积冰：输入电线积冰记录，在“现象符号”栏选择“雨凇”、“雾凇”或“雨凇雾凇”，按规定在南北（东西）向的直径、厚度、重量、气温、风向和风速栏输入相应值。电线积冰观测时间不固定，以能测得一次过程的最大值为原则。
2 软件切换到ISOS（Ver3.0.1.331）后，过渡期内保留小时数据、日数据文件的更正编发功能和微量降水的人工录入功能。
点击“自定观测项目”→“自定观测项目”标签页中的“自动补调（小时）”按钮，确认数据正确并保存，可补发选定时次的小时数据文件及该时次的BUFR格式文件。
点击“自定观测项目”→“自定观测项目”标签页中的“补发日数据”按钮，可补发选定日期的日数据文件。
为避免降水现象与降水量矛盾，过渡期内保留定时降水量的处理。如夜间出现微量降水，则在08时自定观测功能区“12小时降水量”栏录入“00”。
[bookmark: _Toc13845][bookmark: _Toc529834879][bookmark: _Toc4772952]（2）调整“日照数据编报”界面
ISOS（Ver2.0.3.0）主界面“人工录入”→“日照数据编报”界面调整到“自定观测项目”→“日照数据编报”（过渡期内保留）。日照平行观测进入第二阶段后自动编发日照数据，此界面不再使用。
[bookmark: _Toc3496][bookmark: _Toc529834880][bookmark: _Toc4772953]（3）调整“辐射月报（R文件）”菜单
ISOS（Ver2.0.3.0）主界面“人工录入”→“辐射月报（R文件）”界面调整到“自定观测项目”→“辐射”（省级平台承接辐射R文件制作任务后，屏蔽该功能）。
[bookmark: _Toc5502][bookmark: _Toc529834881][bookmark: _Toc4772954]（4）调整“酸雨”相关菜单项
ISOS（Ver2.0.3.0）主界面“人工录入”→“酸雨日记录簿”、“酸雨日记录转S文件”、“酸雨环境报告书”功能选项调整到“自定观测项目”→“酸雨”三级菜单（省级平台承接酸雨S文件制作任务后，屏蔽该功能）。
[bookmark: _Toc32764][bookmark: _Toc529834882][bookmark: _Toc4772955]2、查询与处理
主菜单栏“查询与处理”包括“数据查询”、“状态查询”、“日志查询”、“数据下载”和“数据备份”等5项内容，如图31所示。
[image: ]
图31
[bookmark: _Toc29038][bookmark: _Toc529834883][bookmark: _Toc4772956]（1）调整“数据查询”菜单项
主菜单栏“查询与处理”→“数据查询”菜单项分为“分钟数据查询”、“小时数据查询” 、“数据导出” 、“综合查询” 、“雨滴谱数据查询”和“日统计查询”6个菜单项，如图32所示。
[image: ]
图32
[bookmark: _Toc9601][bookmark: _Toc529834884][bookmark: _Toc4772957]（2）调整“状态查询”菜单项
主菜单栏“查询与处理”→“状态查询”菜单项分为“常规要素状态查询”、“云状态查询” 、“能见度状态查询”、“天气现象状态查询” 、“辐射状态查询”、“日照状态查询” 、“基准辐射状态查询”和“地面综合观测主机”8个菜单项，如图33所示。
[image: ]
图33
[bookmark: _Toc24190][bookmark: _Toc529834885][bookmark: _Toc4772958]（3）调整“日志查询”菜单项
ISOS（Ver2.0.3.0）主菜单“工作管理”→“日志查询”界面，调整到ISOS（Ver3.0.1.331）主菜单“查询与处理”→“日志查询”。
[bookmark: _Toc10393][bookmark: _Toc529834886][bookmark: _Toc4772959]（4）调整“历史数据下载”菜单项
ISOS（Ver2.0.3.0）主菜单“数据处理”→“历史数据下载”，调整为ISOS（Ver3.0.1.331）主菜单栏“查询与处理”→“数据下载”。
[bookmark: _Toc19720][bookmark: _Toc529834887][bookmark: _Toc4772960]（5）调整“数据归档”菜单项
ISOS（Ver2.0.3.0）主菜单“数据处理”→“数据归档”，调整为ISOS（Ver3.0.1.331）主菜单栏“查询与处理”→“数据备份”，并增加备份路径选择项，通过浏览等方式设置并保存路径后，软件将定期自动完成备份任务。
[bookmark: _Toc29096][bookmark: _Toc529834888][bookmark: _Toc4772961]3、参数设置
调整主菜单栏“参数设置”包括“自动项目挂接设置”、“系统设置”、“报警设置”、“实时通信查看”、“台站参数”、“自定项目参数”、“降水现象综合判识参数”、“计量信息参数”、“分钟极值参数”和“小时极值参数”等10项内容，如图34所示。
[image: ]
图34
[bookmark: _Toc16238][bookmark: _Toc529834889][bookmark: _Toc4772962]（1）调整“观测项目挂接设置”设置
ISOS（Ver2.0.3.0）主菜单栏“参数设置”→“观测项目挂接设置”，调整为ISOS（Ver3.0.1.331）“参数设置”→“自动项目挂接设置”。
[bookmark: _Toc3800][bookmark: _Toc529834890][bookmark: _Toc4772963]（2）调整“启用通信查看”设置
ISOS（Ver2.0.3.0）主菜单栏“参数设置”→“启用通信查看”，调整为ISOS（Ver3.0.1.331）主菜单栏“参数设置”→“实时通信查看”。
[bookmark: _Toc29531][bookmark: _Toc529834891][bookmark: _Toc4772964]（3）调整“人工录入参数”设置
ISOS（Ver2.0.3.0）主菜单栏“参数设置”→“人工录入参数”，调整为ISOS（Ver3.0.1.331）“参数设置”→“自定项目参数”。
“自定项目参数”设置界面调整如下：保留辐射参数、辐射审核规则库、酸雨参数、酸雨仪器参数、基准辐射仪器参数等5个标签页。将“选项设置”、“发送参数设置”和“其它”三个标签进行整合，如图35所示。
 [image: ]
图35
[bookmark: _Toc5823][bookmark: _Toc529834892][bookmark: _Toc4772965]（4）调整“质控参数”设置
ISOS（Ver2.0.3.0）主菜单栏“参数设置”→“质控参数”，调整为ISOS（Ver3.0.1.331）“参数设置”→“降水现象综合判识参数”，采用新的综合判识算法。
[bookmark: _Toc7735][bookmark: _Toc529834893][bookmark: _Toc4772966]（5）新增“计量信息参数”设置
ISOS（Ver3.0.1.331）新增“参数设置”→“计量信息参数”，根据台站实际配置情况勾选相应传感器进行计量信息参数设置，如图36所示。
[image: ]
图36
需录入某传感器计量信息时，打开“计量信息参数”页面，勾选该传感器后点击“保存”按钮，再点击主菜单栏“计量信息”进入相应界面完成传感器计量信息录入。
[bookmark: _Toc17809][bookmark: _Toc529834894][bookmark: _Toc4772967]（6）保留的“参数设置”功能
ISOS（Ver3.0.1.331）继续保留ISOS（Ver2.0.3.0）“参数设置”的部分功能菜单项包括：“系统设置”、“报警设置”、“台站参数”（界面调整）、“分钟极值参数”、“小时极值参数”。
[bookmark: _Toc7727][bookmark: _Toc529834895][bookmark: _Toc4772968] 4、计量信息
ISOS（Ver3.0.1.331）主菜单栏“计量信息”包括“新型自动站”和“辐射”等2项内容，如图37所示：
 [image: ]
图37
[bookmark: _Toc20610][bookmark: _Toc529834896][bookmark: _Toc4772969]（1）新增“新型自动站”计量信息
主菜单栏“计量信息”→“新型自动站”包括新型自动气象站、气压传感器、温度传感器、湿度传感器、0cm地温传感器、5cm地温传感器、10cm地温传感器、15cm地温传感器、20cm地温传感器、40cm地温传感器、80cm地温传感器、160cm地温传感器、320cm地温传感器、草温传感器、风向传感器、风速传感器、翻斗式雨量传感器等17种仪器设备，如图38所示。
 [image: ]
图38
设备计量信息内容包括“仪器名称”、“仪器型号”、“出厂编号”、“生产厂家”、“计量检定证书编号”、“检定日期”、“超检日期”、“送检单位名称”、“送检单位地址”、“检定类型”、“检定依据”、“检定机构名称”、“检定机构地址”、“检定机构授权证书号”、“检定人员”、“检定核验员”、“检定批准人”、“检定时的环境条件--温度”、“检定时的环境条件—湿度”和“检定时的环境条件—压力”等20项内容。
以录入气压传感器计量信息为例，在主菜单栏“参数设置”→“计量信息参数”中勾选“气压传感器”并保存后，即可在主菜单栏“计量信息”→“新型自动站”项，选择“气压传感器”打开相应页面录入气压传感器的计量信息，如图39所示：
[image: ] 
图39
除仪器名称固定给出、检定类型可选择外，其他需要录入的内容均需人工录入，录入完成后，点击“保存”按钮，完成计量信息保存。
[bookmark: _Toc19576][bookmark: _Toc529834897][bookmark: _Toc4772970]（2）新增“辐射”计量信息
ISOS（Ver3.0.1.331）主菜单栏“计量信息”→“辐射”计量信息包括：“总辐射传感器”、“净辐射传感器”、“直接辐射传感器”、“散射辐射传感器”和“反射辐射传感器”等5种仪器设备，如图40所示： 
[image: ]
图40
注：辐射传感器设备计量信息录入方法与“新型自动站”设备计量信息录入方式相同。
[bookmark: _Toc2424][bookmark: _Toc91][bookmark: _Toc488953072][bookmark: _Toc529834898][bookmark: _Toc4772971]5、测报通信与监控
测报通信与监控可用来监控Z文件发送、消息包（上海台站）、BUFR报文的发送情况。
[bookmark: _Toc17084][bookmark: _Toc529834899][bookmark: _Toc4772972]（1）Z文件发送
“Z文件发送”界面由“实时通信”、“Z文件（辐射、基准辐射状态、酸雨、日照数据、日数据）”（过渡期保留）、“通信状态”、“发送队列”、“发送失败”等5个功能区组成，“Z文件（辐射、基准辐射状态、酸雨、日照数据、日数据）”窗口标注了状态灯指示说明。窗口提供的功能按钮包括：“Z文件补发”（过渡期保留）、“M_Z补发”（过渡期保留）、“重发所有”和“清空所有”等功能按钮。
实时通信：实时显示数据（报文）发送记录，如图41所示。
 [image: ]
图41
[bookmark: _Toc32086][bookmark: _Toc529834900][bookmark: _Toc4772973]（2）BUFR数据发送
数据发送状态监控：包括“地面分钟”、“地面小时”、“辐射分钟”、“辐射小时”、“酸雨”、“雨滴谱”和“状态”等7个标签页；各标签页数据传输指示灯可直观显示BUFR格式数据文件的状态。“灰色”表示待生成，“绿色”表示已生成，“蓝色”表示已发，“红色”表示缺报，“橙色”表示更正报，窗口提供“BUFR数据补发”功能按钮，如图42所示。
 [image: ]
图42
[bookmark: _Toc13515][bookmark: _Toc529834901][bookmark: _Toc4772974]（3）消息包
软件安装过程中，省份选择“上海”后，“测报通信与监控”界面自动增加“消息包”监控界面。
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